Atualizando o Firmware do DINGOO
Para atualizar o firmware do dingoo siga as instruções abaixo:

- Extraia o conteúdo do pacote do firmware para um local no seu HD;
- Conecte o seu Dingoo A-320 ao computador usando um cabo USB;
- Transfira o arquivo HXF à raíz da memória interna do Dingoo;
- Desconecte o cabo USB e desligue o aparelho;
- Segure o botão direcional "baixo" enquanto reinicia o Dingo A320;
- O aparelho vai começar o processo de upgrade;
- Depois do upgrade completo, ele vai retornar ao menu;
- Agora vá à página "About/Sobre" para confirmar a nova versão do firmware;

Pronto seu Dingoo agora estará atualizado.